
Описание объекта закупки
Рециркулятор  Армед CH 211-130 (или аналог)


	№ п/п
	Наименование показателей
	Требуемое значение (диапазон значений) показателей

	1.1 
	Тип
	Закрытый

	1.2 
	Материал корпуса: 

	металл, покрытыйпорошковой краской

	1.3 
	Возможность проведения обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей
	Наличие 

	1.4 
	Возможность использования в помещениях категорий I, II, III, IV, V
	Наличие 

	1.5 
	Питание от электрической сети переменного тока напряжением 220 В
	Наличие 

	1.6 
	Программирование времени работы 
	Наличие 

	1.7 
	Максимальное значение потребляемой мощности, Вт
	Не более 78

	1.8 
	Электробезопасность
	I

	1.9 
	Максимальный уровень звука, дБ
	Не более  43

	1.10 
	Производительность, куб. м/час
	Не менее 90

	1.11 
	Вентиляторы
	Наличие

	1.12 
	Бактерицидные УФ лампы
	Наличие

	1.13 
	Кол-во ламп 
	Не менее  2х

	1.14 
	Суммарная мощность ламп, Вт
	Не менее 57

	1.15 
	Напольная мобильная стойка  
	наличие

	1.16 
	Материал изготовления 
	Металл, окрашенный краской

	1.17 
	Количество колес, шт. 
	Не менее 2




9. Требования соответствию ГОСТ: Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50444-92 р. 3,4 .  В комплекте с товаром должен быть паспорт на изделие, сертификат, ,инструкция по эксплуатации. 
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