**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** |
| 1 | Радиосистемный беспроводной звуковой комплекс | Несущая частота: UHF 730-820 МГц;Время автономной работы не менее 8 часМощность передатчиков: не менее 10 мВатт;Тип микрофона: Динамический;Частотный диапазон: 40-15000 Гц;Отношение сигнал/шум:>90 dB;Рабочая дистанция: 60 метров;Питание: Микрофон - 1.5 Вольт x 2, приёмник - прилагаемый адаптер DC13-18V 600 мА;Выходы раздельные.В комплекте 2 (два) радиомикрофона, приёмник(база) и алюминиевый кейс для переноски. |
| 2 | Микшерный пульт | * С усилителем нет
* Тип классический
* Тип микширования аналоговый
* Общее кол-во каналов не менее 12
* Крепление в рэк нет
* Процессор эффектов наличие
* Фантомное питание есть
* Интерфейс для ПК USB
* AUX, не менее 2
* USB есть
* Количество микрофонных входов, не менее 4
* Стерео входов, не менее 2
* Количество линейных входов RCA не менее 1
* Потребляемая мощность, Вт не менее 20
* Высота, мм50
* Ширина, мм250
* Глубина, мм248
* Вес, кг не более 1,5
 |
| 3 | Микрофонная стойка | Тип устройства: микрофонная стойка-журавль на треножном основании;Спецификация использования: установка вокальных и инструментальных микрофонов, студийное использование;Комплект поставки: одна стойка, аксессуары, упаковка, инструкция;Высота пюпитра:Длина в неразобранном состоянии: 890 мм.;Полный размер в разобранном состоянии: 1600 мм.;Длина стрелы: 890 мм.;Тип/конструкция стойки: телескопическая конструкция;Сертификат безопасности: есть;Опорная конструкция: треножная опорная система.. |
| 4 | Сетевой фильтр | розетки – не менее 10, 16 А, 3860 Вт, кабель – не менее10 м |
| 5 | Внешний жесткий диск  | Цвет – черныйОбъем не менее 500 ГбСкорость вращения шпинделя 5400Объем буфера 8 МбИнтерфейс подключения USB 3.2 Gen1 (3.0, 3.1 Gen1) Type AПропускная способность 5 Гбит/сФорм фактор 2,5Размеры не более 111/83/16Комплектация кабель USB 3,0 |
| 6 | Кабель микрофонный | * Тип: Кабель балансный микрофонный моножильный проводник PSC
* Длина: не менее15м
* Разъёмы: XLR3"мама"-XLR3"папа"
* Экран - наличие

 Цвет: черный. |