**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** |
| 1 | Радиосистемный беспроводной звуковой комплекс | Несущая частота: UHF 730-820 МГц;  Время автономной работы не менее 8 час Мощность передатчиков: не менее 10 мВатт; Тип микрофона: Динамический; Частотный диапазон: 40-15000 Гц; Отношение сигнал/шум:>90 dB; Рабочая дистанция: 60 метров; Питание: Микрофон - 1.5 Вольт x 2, приёмник - прилагаемый адаптер DC13-18V 600 мА; Выходы раздельные. В комплекте 2 (два) радиомикрофона, приёмник(база) и алюминиевый кейс для переноски. |
| 2 | Микшерный пульт | * С усилителем нет * Тип классический * Тип микширования аналоговый * Общее кол-во каналов не менее 12 * Крепление в рэк нет * Процессор эффектов наличие * Фантомное питание есть * Интерфейс для ПК USB * AUX, не менее 2 * USB есть * Количество микрофонных входов, не менее 4 * Стерео входов, не менее 2 * Количество линейных входов RCA не менее 1 * Потребляемая мощность, Вт не менее 20 * Высота, мм50 * Ширина, мм250 * Глубина, мм248 * Вес, кг не более 1,5 |
| 3 | Микрофонная стойка | Тип устройства: микрофонная стойка-журавль на треножном основании; Спецификация использования: установка вокальных и инструментальных микрофонов, студийное использование; Комплект поставки: одна стойка, аксессуары, упаковка, инструкция; Высота пюпитра: Длина в неразобранном состоянии: 890 мм.; Полный размер в разобранном состоянии: 1600 мм.; Длина стрелы: 890 мм.; Тип/конструкция стойки: телескопическая конструкция; Сертификат безопасности: есть; Опорная конструкция: треножная опорная система.. |
| 4 | Сетевой фильтр | розетки – не менее 10,  16 А, 3860 Вт,  кабель – не менее10 м |
| 5 | Внешний жесткий диск | Цвет – черный  Объем не менее 500 Гб  Скорость вращения шпинделя 5400  Объем буфера 8 Мб  Интерфейс подключения USB 3.2 Gen1 (3.0, 3.1 Gen1) Type A  Пропускная способность 5 Гбит/с  Форм фактор 2,5  Размеры не более 111/83/16  Комплектация кабель USB 3,0 |
| 6 | Кабель микрофонный | * Тип: Кабель балансный микрофонный моножильный проводник PSC * Длина: не менее15м * Разъёмы: XLR3"мама"-XLR3"папа" * Экран - наличие   Цвет: черный. |