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Описание объекта закупки


Качество выполняемых работ должно  соответствовать требованиям действующих  СП 118.13330.2012   «Общественные здания и сооружения», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 11.07.2008г.,  Федеральному закону № 261-ФЗ ст. 26 от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и полному перечню наименований работ, указанных в дефектной ведомости  и локальной  смете заказчика  (приложения №1,2).
Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и санитарную безопасность. Копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
Проектная документация не требуется, т.к. не затрагиваются конструктивные элементы объекта. 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ:
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	Вид световых элементов: светодиоды
Тип: встраиваемые, потолочные, типа <Армстронг>
Размер: не более 595 х 595 х 20
Световой поток: не менее 2800 лм
Цветовая температура: не менее 4000 К
Мощность лампы:	не более 36 Вт
Тип поверхности:	Матовый (-ая)
Цвет плафона или рассеивателя:	Белый
Категория цветности света:	 Нейтральный (холодно-белый) Номин. частота: не менее 	50 Гц
Диапазон рабочих температур:	-20...+35 °C
Диапазон раб напряжений:	200...240 В



	
	        
