
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Шифр: 20-2021- нр5491 Поставка станков в рамках мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"

Общие характеристики
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество

	1
	Паяльная станция Паяльная станция 
Спецификация

∙ Потребляемая мощность: 700Вт

∙ Температура паяльника: 200-450℃
∙ Температура фена: 100-450°C

∙ Тип воздушного потока: Круговая крыльчатка

∙ Объем воздушого потока: 120л/мин (max)

∙ Сопротивление фена: 74 Ом

∙ Сопротивление паяльника: 15 Ом
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	2
	Станок фрезерный универсальный Станок фрезерный 
Номинальная потребляемая мощность двигателя: 750 Вт

Номинальное напряжение питания: 220/50 В/Гц

Тип электродвигателя: асинхронный

Передача: ременная

Частота вращения шпинделя на холостом ходу: 11000 об/мин

Диаметр шпинделя: 12.7 мм

Вертикальный ход фрезы: 22 мм

Максимальный диаметр режущего инструмента: 90 мм

Максимальная высота режущего инструмента: 60 мм

Размер рабочего стола: 610х480 мм

Диаметр цанг: 8; 12 мм

Масса нетто/брутто: 86/90 кг

Размер упаковки (ДхШхВ): 660х700х600 мм
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	3
	Станок вертикально-сверлильный Вертикально-сверлильный станок 
Напряжение питания
230 В

Потребляемая мощность
0,55 кВт

Шпиндель
МК2/B16

Диаметр сверления
до 16 мм

Частота вращения шпинделя
от 500 до 2 620 об/мин

Размер стола
175х175 мм

Расстояние от шпинделя до стола
до 220 мм

Диаметр стойки
46 мм

Ход шпинделя
50 мм

Габариты
500х330х635 мм

Вес
18,5 кг
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	4
	Станок заточной универсальный Станок для заточки универсальный 
Мощность, Вт
250

Диаметр заточного круга, мм
150

Диаметр 2-го заточного круга, мм
150

Толщина заточного круга, мм
16

Толщина 2-го заточного круга, мм
16

Посадочный диаметр, мм 12.7

Вес
9.4 кг 
Вес товара в упаковке
10.28 кг

Размер упаковки
40 × 25 × 34 см

Обороты
2850
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	5
	Паяльная станция Паяльная станция, 730 Вт
Общие характеристики:

Номинальное напряжение: Переменный ток 220В±10% 50Гц

Мощность: 730Вт±10% (макс.)

Рабочие условия: 0~40°C < относительная влажность <80%

Условия хранения: －20~80°C относительная влажность <80%

Габариты: 13.5*15.7*18.5см

Вес: 4.5кг

Паяльник:

Рабочее напряжение: Переменный ток 26В±10% 50Гц

Выходная мощность: 75Вт

Температурный диапазон: 200°C~480°C

Температурная стабильность: ±10° (постоянная)

Время цикла: Быстрый режим 200мс

Нагревательный элемент: Импортный высокомощный нагревательный элемент

Сопротивление между заземлителем и наконечником: >< 2ω

Потенциал между заземлителем и наконечником: >< 2мВ

Фен:

Рабочее напряжение: Переменный ток 220В±10% 50Гц

Выходная мощность: 650Вт

Температурный диапазон: 100°C~450°C

Подача воздуха: Бесщеточный вентилятор

Воздушный поток: 120л/мин (макс.)

Температурная стабильность: ±15°C (постоянная)

Нагревательный элемент: Керамический нагревательный элемент
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