Технические характеристики

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Ед изм
	Кол-во

	1
	Шкаф широкий закрытый с полками
	Габаритные размеры не менее ш*г*в  854*450*2000 мм.
Изделие представляет собой отдельно стоящий шкаф.
Шкаф и полки изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, облицованной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Двери высокие изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, облицованной кромкой ПВХ толщиной не менее 1 мм. 
Шкаф должен быть снабжен регулируемыми опорами, позволяющими компенсировать неровности пола.
	шт
	8

	2
	[bookmark: _GoBack]Стол детский прямоугольный
	Габаритные размеры: ш*г*в 1200х500х580 мм. 
Столешница выполнена из ЛДСП толщиной  не менее 16 мм, облицовка пленкой ПВХ по технологии "постформинг" с отфрезерованными торцевыми гранями. Углы скруглены с радиусом скругления не менее 50 мм. Опоры в количестве не менее 4 штук белого или серого цвета должны состоять из  двух раздвижных металлических труб круглого сечения (сечение не менее 32,0мм*1,2мм и не менее  40,0мм*1,2 мм. соответственно) с пластиковой направляющей втулкой, телескопического  крепления и винтовым соединением  М4*30. Покрытие металлокаркаса: эпоксидно-полиэфирная порошковая краска, с толщиной покрытия 80мкм. Регулировка по высоте - 1-3 р.г. Крепление каждой опоры к столешнице происходит не менее чем в 4-х точках..
	шт
	10

	
	
	
	
	



