ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

«Шифр: 20-2021-нр5491 Приобретение мониторов в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Общие требования:

 Товар должен быть новым (не бывшем в эксплуатации), иметь упаковку и маркировку производителя в соответствии с действующими требованиями.

 Гарантия на изделие от Поставщика (не заменяет гарантию производителя и не должна быть меньше гарантии производителя) должна быть оформлена в виде гарантийного талона. Гарантийные обязательства должны распространяться и поддерживаться (путем гарантийной замены или ремонта) на отдельные комплектующие Товара. В течение гарантийного срока Поставщик обязан обеспечить бесплатную подмену Товара на время гарантийного ремонта, выезд инженера для обеспечения ремонта или передачи Товара.

 Все необходимые руководства и техническая документация должны быть по возможности на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

 Упаковка Товаров должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

 При поставке товара Поставщик должен представить документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54816-2011 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Учебная техника». ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

 Товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2020 года.

Технические характеристики товара:

Диагональ экрана, дюймов: не менее 24
Видимая область экрана, дюймов: не менее 23.8
Тип панели: IPS
Подсветка: LED
Срок службы подсветки: не менее 30000 часов (мин.)
Оптимальное разрешение экрана: не менее 1920x1080
Яркость, кд/м не менее 2:250
Контрастность: не менее 1000:1
Время отклика, мс: не менее 5
Динамическая контрастность: не менее 50M:1
Углы обзора: 178º/178º
Соотношение сторон: 16:9
Частота входного сигнала: не менее 24 ~ 82KHz (горизонталь), не менее 50 ~ 75Hz (вертикаль)
Синхронизация входного сигнала:Цифровая синхронизация: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Аналоговая синхронизация: Separate - RGB Analog
Цвета: не менее 16.7M
Твердость ЖК панели: 3H
Размер пикселя: не менее 0.275 мм (Г) x 0.275 мм (В)