
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Шифр: 20-2021- нр5491 Поставка измерительного оборудования в рамках мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество

	1
	Мультиметр ROBITON MASTER DMM-500 BL1, Мультиметр
Функции и диапазоны:

Измерение постоянного напряжения: 200мВ - 500В

Измерение переменного напряжения: 200В - 500В

Измерение постоянного тока: 20мА - 10А

Измерение сопротивления: 200Ом - 2МОм

Измерение напряжения элементов питания 1,5В

Измерение hFE транзисторов

Тестирование диодов

Проверка целостности цепи со звуковой индикацией

Дополнительные возможности:

Память данных

Подсветка дисплея

Защита от перегрузки

Индикация разряда батареи

Комплектация устройства:

Набор щупов

Элемент питания 9В, типа "Крона"

Инструкция по эксплуатации
	15

	2
	Частотомер MS6100
Измерение периода и суммарной частоты.

Генератор выходного сигнала 10 МГц.

Режим "Data hold" (сохранение данных).

Дисплей: 8 разрядов.

Диапазон частот: 10Гц-1.3ГГц.

Пределы измерений: канал А 10 - 100 МГц; канал В 100 МГц - 1.3 ГГц.

Питание: 110 В/220 В, 50/60 Гц.

Вес: 1.9кг

Размеры: 300x260x74мм.
	1

	3
	Мультиметр M838,  цифровой
Цифровой мультиметр производит измерения силы постоянного и переменного тока, сопротивления, величины постоянного и переменного напряжения, и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21). Качество соединения проводников или пайки можно проверить с помощью звуковой прозвонки. Встроенный генератор синусоидального сигнала 1000 Гц будет полезен при испытании радиотехнических устройств. Так же с помощью M838 можно прозвонить полупроводниковые диоды. Результаты измерений выводятся на хорошо читаемый цифровой 3 1/2 -разрядный ЖК-дисплей. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона". В комплект поставки мультиметра Mastech M838 входит комплект щупов.

Количество измерений в секунду 2

Постоянное напряжение U= 0.1мВ - 600В

Переменное напряжение U~ 0.1В - 600В

Постоянный ток I= 2mA - 10A

Диапазон частот по переменному току 40 - 400Гц

Сопротивление R 0.1 Ом - 2 МОм

Входное сопротивление R 1 МОм

Температура t°C -20° ÷ +1370°

Коэффициент усиления транзисторов h21 до 1000

Габариты, мм 65 × 125 × 28

Вес, грамм (с батареей) 180

Индикация разряда батарейки

Индикация перегрузки «1»
	15

	4
	Осциллограф Карманный цифровой осциллограф MiniDSO DS212 двухканальный
Количество каналов
2

Полоса пропускания, МГц
0-1

Госреестр РФ
нет

Номер госреестра РФ
нет

Тип
цифровой

Частота дискретизации на канал
1 ггц/сек

Объем памяти на канал
8 кб

Вертикальная развёртка (щуп х1)
20мВ/деление - 10В/деление

Вертикальная развёртка (щуп х10)
200мВ/деление - 100В/деление

Входной импеданс, МОм
1

Диагональ дисплея
2.8 дюйма

Максимальное напряжение на входе, В
40

Полоса пропускания
0-1 Мгц

Разрешение дисплея
320x240

Режимы отображения сигнала
AC, DC

Температура эксплуатации, °C
0...+60

Формат загружаемых осциллограмм
DAT, BUF

Формат сохраняемых осциллограмм
BMP, DAT, BUF, CSV, SVG

Цветовая гамма
65535 оттенков

Частотная модуляция
10Гц - 10кГц

Вес, г
85
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