Техническое задание «Поставка мебели (РАН)»

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Ед изм
	Кол-во

	1
	Стол
	Габаритные размеры стола должны быть не менее ШхГхВ - 1200х700х750 мм. Каркас стола представляет собой конструкцию из 4-х опор, изготовленных из стальной трубы сечением не менее 40*40 мм, соединенных между боковыми и фронтальными траверсами, изготовленными из стальной трубы размером не менее 30*30 мм. В основании опор предусмотрены пластиковые регулируемые ножки серого цвета высотой от 8 до 18 мм. На все элементы каркаса нанесено порошковое покрытие, серого цвета. Столешница стола должна быть цельная. Размер столешницы должен быть не менее 1200*700 мм. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, облицованной кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Необходимая для сборки фурнитура должна входить в комплект поставки. Цвет ЛДСП столешницы Дуб кобург.
	шт
	8

	2
	Стул 
	Каркас стула должен быть сделать из хромированной трубы. Открытые концы труб должны закрываться пластмассовыми заглушками. Сиденье и спинка должны состоять из фанерных заготовок, обтянутых цветной виниликожей с прокладками из поролона внутри. Глубина сидения не менее 408 мм. Ширина сидения не менее 434 мм. Высота не менее 830 мм. Минимальная высота спинки должна быть не менее 345 мм. Максимальная нагрузка должна быть не менее 100 кг.
	шт
	15

	3
	Система хранения
	Система хранения должна состоять из:
- Стеллажа, габаритные размеры которого должны быть не менее: Ш*Г*В: 820x440x2195 мм. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм, облицованной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Топ и полки изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, облицованной кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. Количество полок должно быть не менее 5-ти шт. Цвет ЛДСП каркаса должен быть серый металлик, цвет полок, топа и основания должен быть Дуб кобург. Стеллаж снабжен регулируемыми опорами, позволяющими компенсировать неровности пола. Необходимая для сборки фурнитура должна входить в комплект поставки.
- Шкафа, габаритные размеры которого должны быть не менее: Ш*Г*В: 820x440x2195мм. Изделие представляет собой отдельно стоящий трехсекционный шкаф. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм, облицованной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Топ и полки изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, облицованной кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. Количество полок должно быть не менее 5-ти шт. Двери низкие изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, облицованной кромкой ПВХ толщиной не менее 1 мм. Двери, не менее 6-ти штук, разделяют шкаф на не менее, чем 3 секции. Цвет ЛДСП каркаса должен быть серый металлик, цвет дверей, полок, топа и основания должен быть Дуб кобург. Шкаф снабжен регулируемыми опорами, позволяющими компенсировать неровности пола. Необходимая для сборки фурнитура должна входить в комплект поставки.
	шт
	1

	4
	Шкаф Тип 1
	Шкаф должен быть предназначен для хранения химических реактивов. Габаритные размеры должны быть не менее: Ш*Г*В: 800*500*1950 мм. Каркас шкафа должен быть изготовлен из стальной профильной трубы, размером не менее 30х30х1,5 мм с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к воздействию агрессивных химических веществ. Шкаф должен состоять из двух независимых отделений: В верхнем отделении должны располагаться три встроенные, съемные полки, расстояния между полками должно быть не менее 245 мм и не более 250 мм. В нижнем отделении должна быть установлена одна съемная металлическая полка, расстояние между полкой должно быть не менее 340 и не более 350 мм. Боковые стенки шкафа выполнены в виде сэндвич панелей имеют объемную замкнутую конструкцию. Все полки шкафа съемные и имеют жесткий задний бортик, предотвращающий падение хранимых материалов.  Образованный между бортиком и жесткой задней стенкой шкафа вентиляционный канал обеспечивает беспрепятственный отток воздуха при подключении шкафа к системе вытяжной вентиляции. Фланец диаметром 100 мм необходим для подключения к вытяжной вентиляции и расположен на верхней крышке шкафа.
Четыре дверцы снабжены замками и вертикально установленными металлическими ручками типа дуга 128 мм. В каркасе предусмотрено 10 сквозных отверстий для крепления к шкафу, отверстия необходимо расположить асимметрично для заложенных элементов крепления в виде гаек –заклёпок в дне шкафа. Крепления шкафа к каркасу должно быть обеспечено с помощью специальных мебельных винтов с самоцентрирующимся конусом, угол конуса должен быть 18 градусов. Каркас должен комплектоваться винтовыми опорами для компенсирования неровностей полов при установке стола. Опоры должны позволять регулировать высоту стола в пределах +/- 40 мм и выдерживать нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты опор должны быть изготовлены из стали с цинковым химически стойким покрытием, нанесенным гальваническим способом, снизу иметь пластиковый подпятник, защищающий пол от царапин. Шкаф должен быть изготовлены из листового металла, толщиной не менее 1 мм.
	шт
	1

	5
	Шкаф Тип 2
	Габаритные размеры должны быть не менее: Ш*Г*В: 820x440x2195 мм. Изделие представляет собой отдельно стоящий шкаф для пособий. Каркас изготовлен из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм, облицованной кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Топ и полки изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, облицованной кромкой ПВХ толщиной не менее 2мм. Количество полок должно быть не менее 5-ти шт. Двери низкие изготовлены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, облицованной кромкой ПВХ толщиной не менее 1 мм. Нижняя и нижняя части шкафа должны быть закрыты двумя низкими дверьми, в середине шкафа предусмотрена открытая ниша с полкой, разделяющей нишу пополам. Цвет ЛДСП каркаса должен быть серый металлик, цвет дверей, полок, топа и основания должен быть Дуб кобург. Шкаф снабжен регулируемыми опорами, позволяющими компенсировать неровности пола. Необходимая для сборки фурнитура должна входить в комплект поставки.
	шт
	1
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