ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Шифр: 20-2021- нр5491 Поставка конструкторов для начального моделирования в рамках мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Основные характеристики.
	
Набор Лего  Технология и основы механики

	Описание

	Набор предназначен для использования в начальной школе и изучения основ механики и конструирования.    
[bookmark: _GoBack]Набор позволяет исследовать работу устройств: мотор, рычаг, зубчатая и ременная передача, а так же с физическими понятиями: сила тяжести, сопротивление воздуха, трение.    
Набор представляет собой комплект элементов     
общее число элементов, шт. не менее 393  
в том числе:    
колесный диск с покрышкой ,  шт   не менее 8
зубчатые колеса ,  шт   не менее 32
батарейный блок на 6 элементов питания ,  шт   не менее 1
тип элемента питания, который необходим для работы (в комплект поставки не входит):    ААА или АА
электромотор ,  шт   не менее 1
конструктивные и соединительные элементы ,  шт   не менее 300
контейнер для переноски и хранения,  шт   не менее 1
технологические карты для сборки моделей,  шт   не менее 28
сортировочный лоток ,  шт   не менее 1
контейнер для деталей, шт не менее 1
набор пинцетов из нержавеющей стали для манипуляции с мелкими комплектующими деталями, шт не менее 1  

	Набор Лего  Базовый

	В робототехнический набор должны входить следующие элементы:  
1) программируемый блок управления,  
2) не менее трёх сервоприводов,  
3) не менее 5 датчиков  
4) аккумуляторная батарея,  
5) комплект соединительных кабелей,  
6) дополнительный сортировочный контейнер с набором пинцетов
не менее 500 конструктивных элементов, включая: балки, оси, зубчатые колеса, штифты, кирпичи, пластины. 
Инструкция по установке Базового ПО 
Программируемый блок управления (микрокомпьютер) должен делать собранную модель программируемой; блок должен включать не менее двух микроконтроллеров: основной и дополнительный; порт для подключения беспроводного устройства передачи данных скоростью не менее 480 Мегабит в секунду; не менее четырех цифровых входных портов для подключения датчиков; не менее четырех выходных портов для подключения сервомоторов и лампочек; графический дисплей с разрешением не менее 170*120 Пикселей; громкоговоритель с частотой не менее 8 Килогерц. ARM9, 300 Мгц, 16 Mб Flash – памяти 64 Mб оперативной памяти. USB хост(разветвитель) каскадный, последовательный (3 уровня), Управление через брелок WiFi, USB запоминающее устройство (флэшка) 
Дисплей ЖК, матричный, ч/б 178 x 128 Пикселей . Управление /соединение - Блютус в. 2.1 DER USB 2.0 (при соединении с ПК) USB 1.1 (при соединении последовательно). 
1.2. Интерактивные сервомоторы должны быть оснащены встроенными датчиками оборотов, которые должны управлять мощностью моторов, измерять и задавать различную скорость вращения, обеспечивая высокую точность движений собранной модели; 
1.3. Датчик расстояния (1шт) должен обеспечивать создаваемую модель возможностью измерять расстояния до окружающих предметов, избегать препятствия и реагировать на движение других объектов; 
С помощью датчика цвета (1шт) создаваемая модель (робот) должна определять не менее 7 цветов и отсутствие цвета; 

Гироскоп (1шт) должен позволять измерять вращательное движение робота (не менее 440 градусов в секунду) и изменение его положения с точностью не более 3 градусов в режиме измерения наклона. 
Датчик касания, (2 шт.). С помощью датчика касания робот должен "ощущать" окружающие препятствия (должна быть возможность запрограммировать датчик касания так, чтобы действия робота зависели от того, нажата кнопка датчика или отпущена); 
1.4. Перезаряжаемая батарея (аккумулятор) с емкостью не менее 2050 mAh должна иметь специальный разъем для подключения блока питания 220V/10V; аккумулятор должен заряжается от 0 до максимума в течение не более четырех часов. 
Комплект должен включать в себя базовое программное обеспечение,  используемое для блока-микрокомпьютера  к конструктору для создания программируемых роботов. Данное программное обеспечение должно быть доступно  для скачивания по ссылке, указанной в Инструкции по установке Базового ПО, из сети Интернет. Программное обеспечение может быть использовано на одном совместимом компьютере, а также на планшетах и ноутбуках с операционными системами Windows, MACOS, Android. Программное обеспечение должно быть доступно для скачивания из сети Интернет.

	Набор Лего  Ресурсный

	Конструктор расширяет элементную базу базового робототехнического конструктора. Он должен содержать множество дополнительных элементов. 
В состав набора должны входить: 
- шестерни, 
- большие поворотные элементы, 
- элементы для персонализации роботов,
- колеса разных размеров,
- зубчатые детали для поворотных элементов,
- уникальные строительные элементы. Должен позволять строить более сложных и функциональных роботов. Набор может быть использован как для работы в классах, так и для внешкольного обучения или для соревнований по робототехнике. В наборе должно быть не менее 853 детали. Набор должен поставляться в прочном пластиковом контейнере с крышкой, упакован в картонной в коробке.








