ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Шифр: 20-2021- нр5491 Поставка оборудования для авиамоделирования в рамках мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".
1. Количество товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Учебная летающая робототехническая система с CV камерой
	шт
	15

	2. 
	Ремкомплект, совместимый с учебной летающей робототехнической системой
	шт
	1

	3. 
	Квадрокоптер для видеосъемки профессиональный
	шт.
	2




2. Технические характеристики товара:


	1. Учебная летающая робототехническая система с CV камерой

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателя

	ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	1. 
	Тип камеры
	Ultra HD (4k)

	2. 
	Дальность передачи видео
	≥ 750 м

	3. 
	Количество осей подвеса камеры
	≥ 2

	4. 
	Возможность записи видео на карту памяти
	Да

	5. 
	Разрешение видео
	Не хуже 3840х2160p 30fps

	6. 
	Разрешение фото
	≥ 8 Мп 

	7. 
	Технология HDR
	Да

	8. 
	Количество скоростей полёта:
	≥3

	9. 
	Режим полёта «кино»
	Да

	10. 
	Спортивный режим полёта
	Да

	11. 
	FPV трансляция
	Да

	12. 
	Частота передачи видео
	5 GHz

	13. 
	Дальность полёта
	> 1.4 км

	14. 
	Функция возврата при низком заряде аккумулятора
	Да

	15. 
	Функция «автовзлёт»
	Да

	16. 
	Функция «автопосадка»
	Да

	17. 
	Функция «автовозврат»
	Да

	18. 
	Функция «следуй за мной»
	Да

	19. 
	Функция «Указание полёта»
	Да

	20. 
	Функция «Интересный объект»
	Да

	21. 
	Режим пилотирования в 3D шлеме
	Да

	22. 
	Тип моторов
	Бесколлекторные

	23. 
	Система электронной стабилизации 
	Flybarless

	24. 
	GPS
	Наличие

	25. 
	Барометрический датчик
	Наличие

	26. 
	Подсветка корпуса
	Наличие

	27. 
	Наличие гироскопа
	Да

	28. 
	Слот для карты памяти
	Наличие

	29. 
	Пульт управления в комплекте
	Да

	30. 
	Частота передатчика пульта управления
	2400 MHz

	31. 
	Дисплей на пульте управления
	Наличие

	32. 
	Питание пульта управления
	аккумулятор

	33. 
	Ёмкость бортового аккумулятора
	≥ 2,5 А*ч

	34. 
	Время зарядки аккумулятора
	≤ 5 ч

	35. 
	Время полёта на одном заряде аккумулятора
	≥ 25 мин

	36. 
	Сумка в комплекте:
	Да

	37. 
	Запасные лопасти в комплекте
	Да

	38. 
	Зарядное устройство в комплекте
	Да

	39. 
	Масса летательного аппарата
	≤ 0,6 кг




	2. Ремкомплект, совместимый с учебной летающей робототехнической системой

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателя

	ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	1. 
	Запасная камера с двухосевым подвесом
	≥ 1 шт.

	2. 
	Запасной аккумулятор ёмкостью не менее 2,5 А*ч
	≥ 1 шт.

	3. 
	Запасной пульт управления с жк-дисплеем
	≥ 1 шт.

	4. 
	Запасной бесколлекторный мотор 
	≥ 4 шт.

	5. 
	Запасной блок электроники БПЛА с датчиками (GPS, барометр) и модулем связи
	≥ 1 шт.

	6. 
	Запасной корпус БПЛА
	≥ 1 шт.

	7. 
	Отвертка
	≥ 1 шт.

	8. 
	Запасные лопасти
	≥ 1 шт.

	9. 
	Запасная система подсветки
	≥ 1 шт.

	10. 
	Сумка
	≥ 1 шт.




	3. Квадрокоптер для видеосъемки профессиональный

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателя

	ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	1. 
	Инерциальный измерительный модуль
	Да

	2. 
	Компас
	Да

	3. 
	Время полёта, минут
	≥ 33

	4. 
	Максимальное расстояние полёта, км
	≥ 18

	5. 
	Максимально допустимая скорость ветра при эксплуатации, м/с
	≥ 10

	6. 
	Максимальная высота полёта, м
	≥ 5000

	7. 
	Максимальная скорость набора высоты, м/с
	≥ 4

	8. 
	Максимальная скорость снижения, м/с
	≥ 5

	9. 
	Максимальная горизонтальная скорость, м/с
	≥ 18,5

	10. 
	Наличие GPS
	Да

	11. 
	Наличие ГЛОНАСС
	Да

	12. 
	Количество скоростных режимов полёта
	≥ 3

	13. 
	Точность позиционирования, вертикально/горизонтально, см
	±10 см / ±10 см

	14. 
	Ширина полосы рабочих частот передатчика, МГц
	≥ 83

	15. 
	Нижняя частота работы передатчика, ГГц
	2,4

	16. В
	Объём встроенной памяти, Гб
	≥ 6

	17. 
	Складные пропеллеры
	Да

	18. 
	Быстросъёмные пропеллеры
	Да

	19. 
	Количество осей подвеса
	≥3

	20. 
	Максимальный угол наклона подвеса
	≥ 90о

	21. 
	Максимальный угол наклона подвеса в ручном режиме
	≥ 130о

	22. 
	Максимальный угол крена подвеса в ручном режиме
	≥ 40о

	23. 
	Максимальный угол поворота подвеса в ручном режиме
	≥ 90о

	24. 
	Максимальная угловая вибрация подвеса
	≤ 0,01о

	25. 
	Ёмкость батареи, А*ч
	≥ 3,5

	26. 
	Масса батареи, г
	≤ 200

	27. 
	Мощность зарядного устройства, Вт
	≥ 37

	28. 
	Число эффективных пикселей камеры, млн
	≥ 47

	29. 
	Максимальный режим видеосъёмки
	Не хуже 3840x2160 @ 60 к/с

	30. 
	Максимальный битрейт видео, Мбит/с
	≥ 119

	31. 
	Максимальный размер фото, без интерполяции, мп
	≥ 48

	32. 
	Максимальная скорость серийной съёмки фото, кадров/с
	≥ 7

	33. 
	Поддержка карт памяти емкостью, Гб
	≥ 256

	34. 
	Диапазон точности задних сенсоров, м
	не уже 0,4–47

	35. 
	Диапазон точности передних сенсоров, м
	не уже 0,4–42

	36. 
	Диапазон позиционирования нижних сенсоров, м
	не уже 0,5–30

	37. 
	Задержка передачи видеосигнала, с
	≥ 0,13

	38. 
	Качество передачи видеосигнала по радиоканалу
	не хуже 1920х1080, 30 кадров/с

	39. 
	Дальность передачи сигнала, км
	≥ 10

	40. 
	Масса летательного аппарата, кг
	< 0,6

	41. 
	Пульт управления в комплекте
	Да

	42. 
	Поддерживаемые пультом управления разъёмы USB
	Lightning, Micro USB, USB-C

	43. 
	Возможность фиксации мобильного устройства на пульте управления
	Да



