Техническое задание

на поставку шкафов для детской одежды
Вся поставляемая мебель должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не восстановленной и не собранной из восстановленных компонентов и свободно распространяться на территории РФ.

	Шкаф для детской одежды пятисекционный  
	6 шт.
	Шкафы для детской одежды представляют собой секционные шкафы. Шкаф должен быть разделен по вертикали на равные секции. Количество секций – в соответствии с наименованием. Ширина внутреннего проема каждой секции должна быть не менее 260 мм и не более 290 мм. Высота не менее 1400 мм и не более 1600 мм. Глубина не менее 300 мм и не более 350 мм.

Покрытие всех поверхностей изделия должно обеспечивать возможность проведения влажной дезинфекции. 

Материал корпуса: ЛДСП толщиной не менее 16 мм с антибликовым покрытием, класс эмиссии формальдегидов Е-1, ГОСТ 16371-93, кромка ABS не менее 2 мм. Цвет по согласованию, соответствующий образцу Заказчика.
Материал фасадов: ЛДСП толщиной не менее 16 мм, класс эмиссии формальдегидов Е-1. Цвет однотонный фоновый, чередование нескольких цветов по согласованию с Заказчиком. Кромка ABS не менее 0,4 мм.

Фасад должен иметь плавную фрезеровку по верхнему торцу. Фрезеровка должна быть аналогичной формы с уже имеющейся в помещении учреждения мебели.

Задняя стенка шкафа должна быть выполнена из кашированного ХДФ толщиной не менее 3,5 мм, сочетающаяся с цветом корпуса.

В каждой секции должны быть:

- на боковых стенках по два двухрожковых металлических крючка для одежды.

- верхняя и нижняя полки для головных уборов и сменной обуви. 

Цокольная часть должна быть высотой не менее 200 мм и выполнена с учетом имеющегося в помещении плинтуса и труб отопления, проходящих по полу.

Конструкция шкафа должна быть выполнена таким образом, чтобы шкаф вплотную подходил к стене без повреждения плинтуса.

Петли быстрого монтажа должны быть оснащены демпферной системой, система амортизации должна быть встроена в чашку петли. Угол открывания 110 градусов. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открываний и закрывания и иметь бесступенчатую трехмерную регулировку. Дверь должна устанавливаться и сниматься с корпуса без инструмента. Петли должны обеспечивать мягкое и бесшумное закрывание дверей.

В комплект поставки входит фурнитура для крепления к стене и скрепления модулей между собой

Ручки должны быть металлические с прочным гальваническим покрытием импортного производства. Цвет – сатиновый хром Шкаф должен быть укомплектован опорами, компенсирующими неровности пола, высотой не менее 200 мм.

В качестве крепежной фурнитуры должна применяться трехэлементная система муфтовой стяжки с конусным винтом и эксцентриковая стяжка. Крепеж должен быть не виден снаружи корпуса изделия.

	Шкаф для хранения детской одежды высокий
	1 шт
	Размер: 800*600*2500 h мм.  
Материал корпуса шкафа: ЛДСП толщиной не менее 16 мм с антибликовым покрытием, класс эмиссии формальдегидов Е-1, ГОСТ 16371-93, кромка ABS не менее 0,4 мм в тон ЛДСП. Цвет Бук с древесной структурой с шероховатыми глубокими порами.

Материал фасадов: ЛДСП толщиной не менее 16 мм с антибликовым покрытием. Класс эмиссии формальдегидов Е1 Обработка торцов фасадов – кромка ABS не менее 2 мм в тон ЛДСП. Цвет однотонный фоновый, чередование нескольких цветов по согласованию с Заказчиком. У фасадов должна быть высокая устойчивость к истиранию, к воздействию химических и чистящих веществ. 

Шкаф состоит из основной части и антресоли. Основная часть шкафа имеет две дверцы из ЛДСП толщиной 16мм. За дверцами вверху расположена одна полка для головных уборов, металлическая штанга для одежды и внизу одна полка. Двери должны быть оснащены мебельным замком с защелкой. Антресоль высотой 400 мм закрывается двумя дверцами, полок не имеет.

Задняя стенка шкафа должна быть выполнена из кашированного ХДФ толщиной не менее 3,5 мм., сочетающаяся с цветом корпуса.

Петли быстрого монтажа должны быть оснащены демпферной системой. система амортизации должна быть встроена в чашку петли. Угол открывания 110 градусов. Петли должны выдерживать не менее 200 000 циклов открываний и закрывания и иметь бесступенчатую трехмерную регулировку. Дверь должна устанавливаться и сниматься с корпуса без инструмента. Петли должны обеспечивать мягкое и бесшумное закрывание дверей.

Цокольная часть должна быть высотой не менее 200 мм и выполнена с учетом имеющегося в помещении плинтуса и труб отопления, проходящих по полу.

Ручки должны быть металлические с прочным гальваническим покрытием. Цвет – Атласный сатиновый никель. Ручки должны иметь форму удлиненной скобы и должны быть выполнены в современном стиле минимализм. Межцентровое расстояние – не менее 128 мм, общая длина ручки – не менее 140 мм, ширина – не менее 21 мм, высота от основания до верха изгиба ручки – не менее 23 мм.

Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке и разборке. В качестве крепежной фурнитуры должна применяться трехэлементная система муфтовой стяжки с конусным винтом и эксцентриковая стяжка. Крепеж должен быть не виден снаружи корпуса изделия. 

Мебель должна поставляться в разобранном или собранном виде, в упаковке из гофрокартона, обеспечивающей сохранность изделий.


