ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
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1. Количество товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Шлем VR профессиональный с базовыми станциями и контроллерами в комплекте Тип 1
	шт.
	1

	2. 
	Шлем VR любительский
	шт.
	2

	3. 
	Очки дополненной реальности полупрофессиональные
	шт.
	1

	4. 
	Гарнитура виртуальной реальности
	шт.
	4

	5. 
	Стойка для крепления базовых станций
	шт.
	2



2. Технические характеристики товара:


	1. Шлем VR профессиональный с базовыми станциями и контроллерами в комплекте Тип 1

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателя

	ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	1. 
	Разрешение, Пикс
	Не менее 2860 х 1680

	2. 
	Частота обновления, Гц
	≥ 90

	3. 
	Поле зрения, градусов
	≥ 104

	4. 
	Рабочее расстояние до контроллеров, м
	≥ 3,3

	5. .
	Акселерометр
	Да

	6. 
	Гироскоп
	Да

	7. 
	Сенсор IPD
	Да

	8. 
	Датчик Холла, шт.
	≥ 2

	9. 
	Сенсорные датчики, шт.
	≥ 2

	10. 
	Микрофонов с шумоподавлением, шт.
	≥ 2

	11. 
	Объёмный 3D звук
	Да

	12. 
	Ввод данных с помощью кнопки на шлеме
	Да

	13. 
	Откидной дисплей
	Да

	14. 
	Игровое пространство, м
	≥ 1,95*1,5

	15. 
	Базовые станции c адаптерами питания в комплекте, шт.
	> 1

	16. 
	Контроллеры в комплекте
	≥ 2

	17. 
	Кабель для шлема в комплекте
	Да

	18. 
	Блок питания конвертера в комплекте
	Да

	19. ,
	Переходник DP-miniDP в комплекте
	Да

	20. 
	Кабель microUSB в комплекте, шт.
	≥ 2



	2. Шлем VR любительский

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателя

	ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	1. 
	Разрешение, Пикс
	Не менее 2560 х 1400

	2. 
	Частота обновления, Гц
	≥ 80

	3. 
	Поле зрения, градусов
	≥ 110

	4. 
	Рабочее расстояние до контроллеров, м
	≥ 3,3

	5. 
	Тип матрицы
	IPS

	6. 
	Длина кабеля, м
	≥ 4,7

	7. 
	Возможность видеть реальный мир через экран игры
	Да

	8. 
	Система слежения за окружающей обстановкой
	Да

	9. 
	Межзрачковое расстояние
	≥ 62 мм

	10. 
	
	



	3. Очки дополненной реальности полупрофессиональные

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателя

	ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	1. 
	Тип дисплея
	Si-OLED

	2. 
	Количество дисплеев, шт.
	2

	3. 
	Разрешение дисплея, Пикс
	≥ 1280*720

	4. 
	Диагональ дисплея, дюйм
	≥ 0,43

	5. 
	Глубина цвета, Бит
	≥ 24

	6. 
	Частота обновления, Гц
	≥ 30

	7. 
	Компас
	Да

	8. 
	Гироскоп
	Да

	9. 
	Акселерометр
	Да

	10. 
	Микрофон
	Да

	11. 
	USB
	Да

	12. 
	Воспроизведение 3D-видео
	Да

	13. 
	Емкость батареи, А*Ч
	≥ 2,9



	4. Гарнитура виртуальной реальности

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателя

	ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	1. 
	Диагональ источника изображения, дюйм
	3.5″ - 6″

	2. 
	Диаметр линз, мм
	≥ 30

	3. 
	Угол обзора, градусов
	≥ 90

	4. 
	Ограничение по зрению, диоптрий
	не уже от +5 до -5



	5. Стойка для крепления базовых станций

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателя

	ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	1. 
	Вид
	Тренога

	2. 
	Максимальная высота, м
	≥ 2,7

	3. 
	Диаметр главной секции, см
	≥ 3,5

	4. 
	Воздушный амортизатор
	Да

	5. 
	Диаметр шара, см
	≥ 0,6

	6. 
	Максимальная нагрузка, кг
	≥ 2,9

	7. 
	Масса, кг
	≥ 2,2




