Приложение №3
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара потребностям заказчика.
	№п/п
	Наименование товара
	Показатели товара

	1
	2
	3

	1
	Компрессор поршневой FUBAG DC 320/50 CM2.5, 614319547
	Рабочее давление, бар -8
Число оборотов, об/мин -2850

Производительность на входе, л/мин – 320
Объем ресивера, л – 50

Тип компрессора - поршневой коаксиальный (прямой привод)

Транспортировочные колеса – да

Тип смазки – масляный

Тип двигателя – электрический

Защита от перегрева – да

Встроенный регулятор рабочего давления и манометр – да

Количество выходов – 1

Напряжение, В - 220


