ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

«Шифр: 20-2021-нр5491 Приобретение мониторов в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Общие требования:

Товар должен быть новым (не бывшем в эксплуатации), иметь упаковку и маркировку производителя в соответствии с действующими требованиями.

Гарантия на изделие от Поставщика (не заменяет гарантию производителя и не должна быть меньше гарантии производителя) должна быть оформлена в виде гарантийного талона. Гарантийные обязательства должны распространяться и поддерживаться (путем гарантийной замены или ремонта) на отдельные комплектующие Товара. В течение гарантийного срока Поставщик обязан обеспечить бесплатную подмену Товара на время гарантийного ремонта, выезд инженера для обеспечения ремонта или передачи Товара.

Все необходимые руководства и техническая документация должны быть по возможности на русском языке. Недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

Упаковка Товаров должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

При поставке товара Поставщик должен представить документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54816-2011 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Учебная техника». ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2020 года.

Технические характеристики товара:

Диагональ экрана, дюймов: не менее 24  
Видимая область экрана, дюймов: не менее 23.8  
Тип панели: IPS  
Подсветка: LED  
Срок службы подсветки: не менее 30000 часов (мин.)  
Оптимальное разрешение экрана: не менее 1920x1080  
Яркость, кд/м не менее 2:250  
Контрастность: не менее 1000:1  
Время отклика, мс: не менее 5  
Динамическая контрастность: не менее 50M:1  
Углы обзора: 178º/178º  
Соотношение сторон: 16:9  
Частота входного сигнала: не менее 24 ~ 82KHz (горизонталь), не менее 50 ~ 75Hz (вертикаль)  
Синхронизация входного сигнала:Цифровая синхронизация: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Аналоговая синхронизация: Separate - RGB Analog  
Цвета: не менее 16.7M  
Твердость ЖК панели: 3H  
Размер пикселя: не менее 0.275 мм (Г) x 0.275 мм (В)